# Technische bepalingen

**Mobiele 3-fractie schudzeefinstallatie**

* ***Omschrijving van de opdracht***

De verhuurder verhuurt aan stad Genk een mobiele schudzeefinstallatie. Stad Genk zet deze installatie in voor het zeven van restgronden, puin, teelaarde en groencompost. Deze werken worden uitgevoerd op het stedelijk composteerterrein en TOP, gelegen Horizonlaan, Genk.

* ***Verantwoordelijkheden van de verhuurder***
* Het ter beschikking stellen van de installatie in goede staat en volgetankt bij het begin van de huurperiode.
* De levering van de zeefinstallatie bij het begin van de huurperiode en ophalen op het einde van de huurperiode.
* Het uitvoeren van de noodzakelijke onderhoudswerken en herstellingen, met uitzondering van de dagelijkse smering. De zeefinstallatie dient ten allen tijde in goede staat te zijn.
* Het overmaken van een gedetailleerde en schriftelijke gebruikshandleiding.
* De verhuurder is verzekerd voor eventuele schade, diefstal, …
* ***Verantwoordelijkheden stad Genk***
* Het correct gebruik van de zeefinstallatie (goede huisvader).
* Inzet van eigen materieel voor het laden van de zeef, afvoer van de fracties, …
* Het eenvoudig dagelijks onderhoud volgens instructies aannemer (o.a. smering nippels, …).
* Tanken gedurende de huurperiode.
* Voltanken bij het einde van de huurperiode.
* ***Eigenschappen van de zeefinstallatie***
* De installatie is van het type ‘schudzeef’ en wordt aangedreven door een dieselmotor.
* De installatie is CE-gekeurd en beantwoordt aan alle geldende veiligheidsnormen.
* Max. capaciteit 100 - 150 m³/uur.
* Gewicht: +/- 13 ton
* Aanvoerbunker: 3m³
* Lengte zeefnet: +/- 2,3m
* Vulhoogte: +/- 3m
* De installatie is in staat om minimaal volgende 3 fracties gelijktijdig af te zeven (benaderende cijfers): 0-25, 25-40, > 40 mm.
* De zeefinstallatie is voorzien van een urenteller.
* ***Omschrijving van de verhuring***
* De verhuurder stelt de zeefinstallatie ter beschikking op afroep, binnen 5 werkdagen na afroep. Praktische afspraken gebeuren in onderling overleg.
* Enkel effectieve zeefdagen worden in rekening gebracht.
* De verhuurder voegt bij zijn offerte een gedetailleerde beschrijving van de machine (o.a. capaciteit, zeefafmetingen, fracties, enz).

**Mobiele trommelzeefinstallatie**

* ***Omschrijving van de opdracht***

De verhuurder verhuurt aan stad Genk een mobiele trommelzeefinstallatie. Stad Genk zet deze installatie in voor het zeven van vnl. groencompost, eventueel ook voor het zeven van teelaarde en restgronden. Deze werken worden uitgevoerd op het stedelijk composteerterrein en TOP, gelegen Horizonlaan, Genk. Het huren van de zeef wordt gespreid over meerdere huurperiodes gedurende het jaar; elke huurperiode omvat meerdere opeenvolgende dagen.

* ***Verantwoordelijkheden van de verhuurder***

1. Het ter beschikking stellen van de installatie in goede staat en volgetankt bij het begin van de huurperiode.
2. De levering van de zeefinstallatie bij het begin van elke huurperiode en ophalen op het einde van elke huurperiode.
3. Het asap uitvoeren van de noodzakelijke onderhoudswerken en herstellingen, met uitzondering van de dagelijkse smering. De zeefinstallatie dient ten allen tijde in goede staat te zijn.
4. Het overmaken van een gedetailleerde en schriftelijke gebruikshandleiding.
5. Opleiding van twee personen m.b.t. gebruik, onderhoud, veiligheid.
6. De verhuurder is verzekerd voor eventuele schade, diefstal, …

* ***Verantwoordelijkheden stad Genk***

1. Het correct gebruik van de zeefinstallatie (goede huisvader).
2. Inzet van eigen materieel voor het laden van de zeef, afvoer van de fracties, …
3. Het eenvoudig dagelijks onderhoud volgens instructies verhuurder (o.a. smering, …).
4. Tanken gedurende de huurperiode.
5. Voltanken bij het einde van de huurperiode.

* ***Eigenschappen van de zeefinstallatie***

1. De installatie is van het type ‘trommelzeef’ en wordt aangedreven door een dieselmotor.
2. De installatie is CE-gekeurd en beantwoordt aan alle geldende veiligheidsnormen.
3. Minimale capaciteit 70 m³/uur.
4. Gewicht: +/- 17 ton
5. Diameter trommel:+/- 1800mm
6. Lengte van de trommel: +/- 4700mm
7. Aanvoerbunker: +/- 5m³
8. Vulhoogte: +/- 3m
9. Zeefoppervlakte: +/-25m²
10. Maasopeningen van trommel: standaard 20 x 20 mm. De verhuurder beschikt eveneens over trommels met andere afmetingen die kunnen ingezet worden (bvb. 15 x 15 mm of 30 x 30 mm). Het omwisselen van de trommels zit mee in de prijs.
11. De zeefinstallatie is voorzien van een urenteller.

* ***Omschrijving van de verhuring***

1. De huurder geeft tijdig de gewenste huurperiode aan, met duidelijke vermelding van begin- en einddag. Enkel deze dagen worden in rekening gebracht. Periodes van stilstand t.g.v. een technisch defect worden evenmin in rekening gebracht.
2. De verhuurder stelt de zeefinstallatie ter beschikking, binnen 5 werkdagen na afroep.
3. Praktische afspraken gebeuren in onderling overleg.

* ***Opmaak offerte***

1. De verhuurder geeft een eenheidsprijs per dag op. Deze eenheidsprijs is inclusief vermelde verantwoordelijkheden van de verhuurder, en is geldig tot en met 2 kalenderjaren vanaf toewijzing.

De verhuurder voegt bij zijn offerte een gedetailleerde beschrijving van de machine (o.a. capaciteit, mogelijke zeefafmetingen, fracties, enz).