# Technische bepalingen

**ALGEMEEN**

* De opdracht omvat het huren van podia en rolling risers t.b.v. het evenement “Genk on Stage 2019” en is opgedeeld in de volgende percelen:

**Perceel 1. Podium Stadsplein: Mainstage + podium voor rolstoelgebruikers**  
**Perceel 2: Podium Stationsstraat**

**Perceel 3: Podium Grote Markt**  
**Perceel 4: Rolling risers Genk on Stage**

Per perceel kunnen maximum 3 opties opgenomen worden in het bestek. Het is aangewezen om per optie een volledige afwerking te voorzien teneinde een transparante kostprijs per optie en per perceel te kunnen aanbieden.

* Timing:

**Opbouw:** vanaf maandag 24 juni 2019 (Stadsplein)

**Afbouw:** Maandag 01 juli en dinsdag 02 juli 2019

Op- en afbouw in overleg met de organisatie. Na de toekenning van de opdracht dienen alle praktische afspraken verder verfijnd te worden.

## Perceel 1 “Podium Stadsplein: Mainstage + podium voor rolstoelgebruikers”

**Overdekt boogpodium 19 x 10 :**

Afmetingen : 18,60 m. x 9.30 m.

* Speelvlak podium : 12 m. x 10 m.
* PA-wings (L+R) : 4 m. x 10 m. (geïntegreerd in het podium).
* Vloerhoogte 1.90 m.
* Vrije hoogte 10 m.
* Riggingcapaciteit dak ca. 6 ton (verspreide last)
* Aan de zijkanten van het podium dient het mogelijk te zijn om de PA (links en recht) in te hangen. Extra PA torens zijn niet mogelijk op deze locatie.

Afwerkingen :

* Overdekking van podium (dak en drie zijkanten) met zwart-grijze zeilen in aluminium profielen.
* Toegangstrap.
* Toegangsramp.
* Zwarte afwerkingsdoek vooraan.

**Laadkade :**

Afmetingen :

* 18.60 m. x 4.14 m. met vloerhoogte op 1.90 m., overdekt. Aan beide zijden een doorgang naar het podium uitkomend in het winggedeelte van het podium.
* Ramp 2.07 m. breedte en 8.20 m. lengte tussen laadkade en de bestaande trappenpartij van 1,90 > 0m. Niet overdekt.

**FOH - Mix tent :**

Afmetingen : 4.14 m. x 4.14 m. met vloerniveau op 0.30 m. en 3.30 m.

Afwerkingen :

* Overdekking van 3 zijkanten en dak in PVC-zeil.
* Leuningen.
* 2 zijkanten + achterzijde voorzien van bannerframe tbv banner van 4\*4m.

Podium voor rolstoelgebruikers :

Afmetingen :

• 6.28 m. x 4.14 m. met vloerniveau op ca. 90 cm.

• Ramp met lengte ca. 6 m. lengte en 2.07 m. breedte.

• Tussenplatform naar aansluitend niveau.

Afwerkingen :

• Over de waterpartij gebouwd.

• Leuningen rondom.

• Toegangsramp met podiumvloer-systeem.

## Perceel 2 “Podium Stationsstraat”

Op de Stationsstraat voorziet Genk on stage een klein overdekt podium met afm. **maximaal** 5m \* 4m. Van deze afmetingen kan niet afgeweken worden.

## Perceel 3 “Podium Grote Markt”

Op de Grote Markt voorziet Genk on stage een klein overdekt podium met afm. **circa** 5m \* 4m. Alternatieve maar gelijkwaardige equivalenten kunnen in de offerte opgenomen worden.

## Perceel 4 “Rolling risers Genk on Stage”

**T.b.v. Podium Stadsplein:** 12 rolling risers (12 \* (1m\*2m) – voldoende variabele hoogtes te voorzien, mogelijkheid om aan elkaar te koppelen) of gelijkwaardig equivalent.

**T.b.v. Podium Fruitmarkt:** 6 rolling risers (6 \*(1m\*2m) – voldoende variabele hoogtes te voorzien, mogelijkheid om aan elkaar te koppelen) of gelijkwaardig equivalent.

**T.b.v. Podium Factor J:** 8 rolling risers (8 \* (1m\*2m) – voldoende variabele hoogte te voorzien, mogelijkheid om aan elkaar te koppelen) of gelijkwaardig equivalent.

Opdrachtgever kan in overleg een paar weken op voorhand een exacte opgave van hoogtes doorgeven op basis van ingediende technische fiches van artiesten. Initiatief hiervoor door inschrijver te nemen.

**OPMERKINGEN:**

* **Opmerkingen m.b.t. de percelen 1 t.e.m. 3:**
* *In de prijs dient inbegrepen te zijn :*
* *Huur van de materialen.*
* *Transport.*
* *Montage en demontage.*
* *In de offerte wordt per perceel gedetailleerd opgenomen op welke wijze de montage verloopt (betreffende de kostprijs inclusief op – en afbouw door eigen personeel en/of met behulp van medewerkers van de stad Genk).*
* *Waterdicht van de podia/mixtent(\*)*
* *Mogelijkheid bij de FOH’s om de zeilen omhoog te doen bij droog en zonnig weer (\*)*
* *De inschrijver kan voor de podium-percelen een pakketprijs voorstellen (\*)*
* *Prijzen per podium vermelden (\*)*
* *Alle maten zijn indicatief en mogen lichtjes afwijken, behalve voor perceel 5 en 6.*
* *Overgangen tussen laadkades, storageruimtes, podia dienen waterdicht afgewerkt te zijn (\*).*
* *De offerte –en mits toewijzing ook facturatie - wordt zodanig gedetailleerd dat de bestemming van de materialen duidelijk is.*
* **Beoordeling offertes:**

Bij de beoordeling van de offertes zal rekening gehouden worden met de volgende criteria:

- Kostprijs

- Technische specificaties

- Referenties

* **Veiligheidsparagraaf:**

Betreffende de veiligheidseisen wordt het volgende opgenomen in de offertevraag.

Met het doel de werknemers te beschermen tegen de risico’s inherent aan hun arbeid, dient de apparatuur te voldoen aan :

* De toepasselijke Belgische wetten, reglementen en normen inzake veiligheid en hygiëne, inzonderheid deze vervat in het ARAB, het AREI en de CODEX
* De voorwaarden inzake veiligheid en hygiëne, niet noodzakelijk bij de vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne opgelegd, maar onontbeerlijk om het objectief te bereiken vooropgesteld door het dynamisch risicobeheersingssysteem bedoeld in artikel 3 van het KB van 27/03/1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.  
  In dit kader worden de volgende bijkomende veiligheidseisen gesteld:
  + Vermelden van extra te nemen preventiemaatregelen bij op- en afbouw van de installaties
    - Iedere (onder-) aannemer zal voor de aanvang van de werken een veiligheids – en gezondheidsplan opstellen en voorleggen aan de stad Genk;
  + Voor aanvang zal er een coördinatievergadering plaats vinden waarbij de verantwoordelijke voor uitvoering en de preventie adviseur van elke (onder-)aannemer aanwezig dient te zijn;
  + Elke aannemer zal van alle hef – en hijstoestellen en -middelen recente en nog geldende keuringsverslagen voorleggen;
  + Alle eventuele keuringen uit te voeren door een EDTC (externe dienst voor technische controle) of een bevoegde persoon of instantie (bvb. Elektrische installaties, draagkracht, etc…) worden in opdracht van en ten laste van de aannemer uitgevoerd.

**Contactpersonen : Roel Rabijns**

Stad Genk – Dienst Evenementen

Stadsplein 1

3600 Genk

089 65 44 55

[roel.rabijns@genk.be](mailto:roel.rabijns@genk.be)

[www.genkonstage.be](http://www.genkonstage.be)