# Technische bepalingen

**1.** : Gebroken betonpuin 0/40 gebracht door leverancier  
Hoeveelheid: 100, Eenheid: ton - VH

**2.** : Gebroken betonpuin 0/20 gebracht door leverancier  
Hoeveelheid: 100, Eenheid: ton - VH

**3.** : Gebroken betonpuin 0/40 gehaald door het bestuur  
Hoeveelheid: 2500, Eenheid: ton - VH

**4.** : Gebroken betonpuin 0/20 gehaald door het bestuur  
Hoeveelheid: 250, Eenheid: ton - VH

**5.** : Gebroken mengpuin 0/40 gebracht door leverancier  
Hoeveelheid: 250, Eenheid: ton - VH

**6.** : Gebroken mengpuin 0/40 gehaald door het bestuur  
Hoeveelheid: 750, Eenheid: ton - VH

**7.** : Aanvaarding en verwerking opbraak KWS met hoog milieurisico geleverd door het bestuur  
Hoeveelheid: 1000, Eenheid: ton - VH

**8.** : Aanvaarding en verwerking opbraak KWS met laag milieurisico geleverd door het bestuur  
Hoeveelheid: 300, Eenheid: ton - VH

**9.** : Aanvaarding en verwerking opbraak beton met hoog milieurisico geleverd door het bestuur  
Hoeveelheid: 1000, Eenheid: ton - VH

**10.** : Aanvaarding en verwerking opbraak beton met laag milieurisico geleverd door het bestuur  
Hoeveelheid: 300, Eenheid: ton – VH

***Voorafgaande opmerking:***

De in dit bestek voorziene producten dienen in principe door de leverancier geleverd te worden op verschillende werven binnen de grenzen van de stad Genk.

Evenwel zal het puin gedeeltelijk door het bestuur afgehaald worden op de werven van de leverancier.

In de opmeting zijn de onderscheiden geraamde hoeveelheden opgenomen.

Om rekening te kunnen houden met het verschil in afstand zal de inschrijver op het inschrijvingsbiljet duidelijk de plaats van zijn werf vermelden, alsook de afstand van deze werf tot Genk centrum (stadhuis).

Bij de prijsvergelijking zal met de afstand rekening gehouden worden à rato van € 0,07/ton/km.

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht door de leverancier een andere werf wordt aangeduid als opgegeven op het inschrijvingsbiljet, zullen de eventuele supplementaire kosten aan de leverancier aangerekend worden à rato van € 0,07/ton/km.

De leverancier zal tevens beschikken over een weegbrug om de vrachtwagens te wegen. Elke afleveringsbon zal steeds het leeg gewicht van de geladen vrachtwagen vermelden.

***Opdracht:***

De opdracht omvat naast de levering van puin eveneens de aanvaarding van betonproducten en K.W.S., afkomstig van de afbraak, in eigen beheer, van wegverhardingen (type warmbereide bitumineuze mengsels). Vermoedelijke K.W.S. opbraak hoog milieurisico: +- 1000 ton en laag milieurisico: +- 300 ton; betonopbraak hoog milieurisico +- 1000 ton en laag milieurisico: +- 300 ton.

Gebroken betonpuin afkomstig van breekinstallatie die beschikt over een COPRO-keuring volgens III.7.1.1.1.

* gebroken betonpuin (Standaardbestek 250 versie 3.1.) door leverancier gebracht
  + - gebroken betonpuin 0/40 (continu) VH 100 ton
    - gebroken betonpuin 0/20 (continu) VH 100 ton
* gebroken betonpuin (Standaardbestek 250 versie 3.1.) door het bestuur afgehaald
  + - gebroken betonpuin 0/40 (continu) VH 2 500 ton
    - gebroken betonpuin 0/20 (continu) VH 250 ton
* gebroken mengpuin (Standaardbestek 250 versie 3.1.) door leverancier gebracht
  + - gebroken mengpuin 0/40 (continu) VH 250 ton
* gebroken mengpuin (Standaardbestek 250 versie 3.1.) door het bestuur afgehaald
  + - gebroken mengpuin 0/40 (continu) VH 750 ton