# Technische bepalingen

**1.** : PE-rastertegels klasse A - zwart
Hoeveelheid: 4400, Eenheid: m2 - VH

**2.** : Markeringsnoppen voor PE-rastertegels - wit
Hoeveelheid: 1500, Eenheid: stuk – VH

De opdracht omvat de levering van PE-rastertegels incl. markeringsnoppen met het oog op aanleg van een personenwagenparking met open verharding.

De voorgestelde materialen zijn houder van Copro-attest (SB 250 versie 3); PTV 828 gebruik klasse A.

Technische specificaties:

* gerecycleerd, recycleerbare PE; UV-stabiel
* voorzien van uitzetvoegen (thermisch, mechanisch), anti-slipoppervlak
* hoogte 5cm, ca. 0,25m²/ tegel maximum
* kleur: zwart
* raster/ kamers opvulbaar met split of gras