# Technische bepalingen

1. : Middelhoge veiligheidsschoen S3 – standaard model
Hoeveelheid: 170, Eenheid: stuk – VH
2. : Middelhoge veiligheidsschoen S3 – waterdicht model
Hoeveelheid: 30, Eenheid: stuk – VH
3. : Lage veiligheidsschoen S3 – standaard model
Hoeveelheid: 60, Eenheid: stuk - VH
4. : Lage veiligheidsschoen S3 – waterdicht model
Hoeveelheid: 20, Eenheid: stuk - VH

Hoeveelheden op jaarbasis

**Algemeen**

Met het doel de werknemers te beschermen tegen de risico’s inherent aan hun arbeid, dienen de PBM’s te voldoen aan de toepasselijke Belgische wetten, reglementen en (Europese) normen inzake veiligheid en hygiëne, inzonderheid deze vervat in het ARAB, het AREI en de CODEX.

Meer in het bijzonder:

* + Het KB van 13/06/2005 (BS 14/07/2005) betreffende de PBM’s, vervat in de Codex Titel VII, Hfdst II;
	+ NBN-EN 20345 – klasse S3.

De veiligheidsschoenen met beperkt eigen gewicht worden gebruikt bij de uitvoering van de volgende taken: wegenbouw, reiniging- en signalisatiewerken, groenaanleg- en onderhoud, gebouwenonderhoud, garage.

De schoenen worden gekenmerkt door comfortabel gebruik (staan, lopen en werken in binnen- en buitenomgeving) en functionele veiligheid.

Er worden zowel middelhoge als lage veiligheidsschoenen gevraagd en telkens een standaard en een waterdicht model. Voor elke categorie worden minstens 2 types aangeboden.

De inschrijver zal op zijn kosten het voorgestelde via ‘proefmodellen’ aanbieden ter evaluatie van het gebruikscomfort door verschillende medewerkers van de uitvoerende diensten.

Prijzen onafhankelijk van maat.

**Middelhoge veiligheidsschoenen/lage veiligheidsschoenen**

* Uitvoering volgens NBN-EN-345-S3.
* Zolen uitgevoerd in P.U. met grof noppenprofiel, toepassing bouw en industrie, en voorzien van anti-perforatieplaat.
* Waterafstotend ademend nerfleder, onderhoudsarm.
* Binnenvoering: absorberen voetvocht, temperatuurregelend, comfortabel.
* Hiel voorzien van demping.
* Uitneembare binnenzool: vocht- en temperatuurregelend!
* Sluiting: ca. 5 paar veterogen, gesloten tong, inclusief veters.
* Labeling: CE-S3-klasse.
* Maatvoering: tot maat 48/breedte 10 (andere breedtes leverbaar).
* 'De binnenbekleding van de schoen/klomp is vochtregelend om zweetvoeten zo veel mogelijk te vermijden.