**Technische bepalingen**

**Algemene beschrijving:**

* Genk on stage is een gratis stadsfestival van 26 juni tot en met 28 juni 2020 in het centrum van Genk.
* Publieksbereik: +/- 100.000 bezoekers.
* Genk on stage wenst een bonnenverkoop te organiseren aan alle podia en pleinen in het centrum van Genk waar een festivalactiviteit plaats vindt tijdens vermelde dagen.
* **Opbouw** vanaf maandag 22 juni – 09u (gedeeltelijk) en donderdag 25 juni vanaf 14u. Na toewijzing van de offerte wordt de timing van opbouw in overleg bepaald.
* Opbouw dient afgerond te zijn op donderdag 25 juni – 17u.
* **Afbouw** op maandag 29 juni vanaf 09u.
* De inschrijver kan een pakketprijs voorzien voor alle percelen.
* De inschrijver voorziet een eenheidsprijs/unit inclusief levering op de locatie zoals beschreven.
* De organisatie kan op afroep extra units reserveren aan de eenheidsprijzen zoals deze beschreven worden in de offerte.
* Een locatiebezoek is mogelijk.

**Perceel 1 “Units voor bonnenverkoop”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LOCATIE** | **UNIT 4** | **UNIT 3** | **UNIT 2** |
| Factor J | 1 | 0 | 2 |
| Stadsplein | 2 | 0 | 1 |
| Grote Markt (\*) | 0 | 0 | 1 |
| Winterslagstraat (\*) | 0 | 0 | 1 |
| Stationstraat | 0 | 0 | 1 |
| St Martinusplein | 0 | 0 | 1 |
| Fruitmarkt | 1 | 0 | 0 |
| **TOTAAL** | **4** | **0** | **7** |

*Unit 4 = unit met 4 raampjes voor bonnenverkoop;*

*Unit 3 : unit met 3 raampjes voor bonnenverkoop;*

*Unit 2 = unit met 2 raampjes voor bonnenverkoop.*

*(\*) Dit kan ook één square unit zijn met elk 2 raampjes aan tegenovergestelde zijden van de unit.*

Aan de offerte wordt alle technische info (afmetingen, faciliteiten, …) per unit toegevoegd alsook een foto of illustratie van de unit.

De units dienen beveiligd te kunnen worden (bvb. Rolluiken voor de raampjes, traliewerk aan de toegangsdeur) om de gebruikers beter te kunnen beveiligen tegen ongeoorloofd bezoek. De inschrijver dient in het bestek aan te geven op welke wijze de units beveiligd zijn.

De inschrijver dient aan te geven of de units over airco en/of alternatieve ventilatiemogelijkheden beschikken.

Het is toegelaten om alternatieven te definiëren mits gelijkwaardig equivalent.

**Perceel 2 “Units voor organisatie”**

* 2 \* unit met 2 aparte ruimtes, locaties: parking Stadhuis – Zijde Europalaan + Stadsplein, afm. max 9\*3m. Min. één unit dient over airco te beschikken;
* 1 \* unit met 2 aparte ruimtes + toilet, locatie: Evenementenpark Cosmogolem, afm. max 9\*3m. Deze unit dient geplaatst te worden voor de periode eind juni – eind augustus 2020.

Het is toegelaten om alternatieven te definiëren mits gelijkwaardig equivalent.

**Perceel 3 “Units festivalredactie”**

* 1 \* studio unit met grote ramen en aanpalend outdoor (klein) balkon;
* 1 \* redactie unit, bij voorkeur een grote open ruimte met mogelijkheid om werkruimte te creëren voor ca 20 personen (niet permanent aanwezig) en airco.

De studio unit dient op de redactie unit geplaatst te worden.

De ondergrond is zeer licht hellend op deze locatie. Plaatsbezoek is aangewezen voor dit perceel.

Locatie: Stadsplein – Genk centrum.

BEMERKINGEN:

**Veiligheidsparagraaf:**

Met het doel de werknemers te beschermen tegen de risico’s inherent aan hun arbeid, dient de apparatuur te voldoen aan :

* De toepasselijke Belgische wetten, reglementen en normen inzake veiligheid en hygiëne, inzonderheid deze vervat in het ARAB, het AREI en de CODEX
* De voorwaarden inzake veiligheid en hygiëne, niet noodzakelijk bij de vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne opgelegd, maar onontbeerlijk om het objectief te bereiken vooropgesteld door het dynamisch risicobeheersingssysteem bedoeld in artikel 3 van het KB van 27/03/1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
In dit kader worden de volgende bijkomende veiligheidseisen gesteld:
	+ Vermelden van extra te nemen preventiemaatregelen bij op- en afbouw van de installaties
		- Iedere (onder-) aannemer zal voor de aanvang van de werken een veiligheids – en gezondheidsplan opstellen en voorleggen aan de stad Genk;
	+ Voor aanvang zal er een coördinatievergadering plaats vinden waarbij de verantwoordelijke voor uitvoering en de preventie adviseur van elke (onder-)aannemer aanwezig dient te zijn;
	+ Elke aannemer zal van alle hef – en hijstoestellen en -middelen recente en nog geldende keuringsverslagen voorleggen;
	+ Alle eventuele keuringen uit te voeren door een EDTC (externe dienst voor technische controle) of een bevoegde persoon of instantie (bvb. Elektrische installaties, draagkracht, etc…) worden in opdracht van en ten laste van de aannemer uitgevoerd.